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EM-661-Q1715防爆一体化云台摄像仪
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产品描述
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认证标识                              电气指标

机械指标

环境指标

推荐配件


	参数分类
	参数
	参数值

	型号
	型号
	EM-661-1715

	
	名称
	防爆一体化云台摄像仪

	防爆认证
	防爆标识
	Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db

	
	防爆证号
	CNEx23.0698X

	
	产品标准
	Q/320412ZAF189-2023

	
	CCC证号
	2023312309000871

	机械规范
	材质
	标配304不锈钢(316L可选)

	
	防护等级
	IP66,IP68(2m/2h)

	
	出线孔
	M25×1.5

	
	雨刮器
	有（步进电机传动）

	电器规范
	电源
	100-240V a.c.50Hz/60Hz or 24V a.c 50Hz/60Hz.or 24V d.c. or PoE++(48V d.c.)

	
	功耗
	100W（恒温装置启动）

	
	防雷（选配）
	TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准

	
	内置光纤传输(选配)
	多模/单模

	环境规范
	工作温度
	-40℃～+60℃

	
	大气压力
	80KPa～110KPa

	
	相对湿度
	湿度小于95％(无凝结)

	红外功能
	红外距离
	无

	
	红外控制
	无

	辅助功能
	模拟视频
	支持模拟视频输出

	
	485通讯
	支持Pelco-D,Pelco-P等

	
	通讯速率
	2400～19200bps

	云台功能
	水平范围
	360°连续旋转

	
	水平速度
	0.1°～40°/S

	
	垂直范围
	-90°～90°

	
	巡航扫描
	支持

	
	守望
	支持

	
	比例变倍
	支持

	
	预置点个数
	64/128/255/300

	
	断电记忆
	支持

	
	自动巡航
	支持

	
	自动巡迹
	支持

	
	自动线扫
	支持

	报警
	报警输入
	2路/7路

	
	报警输出
	1路支持报警联动

	
	报警联动
	抓图/预置点/巡航/巡迹/SD卡录像/发送邮件

	
	智能报警
	音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问



	音频
	音频输入
	音频输入(LINE输入、MIC输入)，音频峰值:2-2.4Vp_p，输出阻抗:1KΩ+10％

	
	音频输出
	线性电平，阻抗:600Ω

	网络功能


	网络接口
	1个RJ45自适应网口,支持10M/100M/1000M网络数据

	
	SD卡接口
	内置Micro SD

	
	视频压缩
	H.265/H.264/M-JPEG

	
	音频压缩
	G.711a/G.711mu/AAC/MP2L2/PCM

	
	语音对讲
	支持

	
	码流
	支持三码流

	
	网络协议
	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE

	
	时间显示
	支持，如：星期、日期

	
	应用编程接口
	支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA)、兼容第三方平台

	
	浏览器
	支持IE7以上版本（包含IE7） 谷歌，火狐，苹果等非IE游览器

	
	同时预览数
	最多20路（总带宽48M）

	
	用户管理
	多级用户权限管理

	摄像机
	传感器类型
	1/2.8英寸COMS\1/3英寸COMS

	
	有效像素
	130万/200万/300万/500万

	
	白平衡
	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡

	
	增益控制
	自动/手动

	
	3D降噪
	支持

	
	信噪比
	＞52dB

	
	背光补偿
	支持

	
	宽动态
	支持

	
	强光抑制
	支持

	
	透雾
	支持

	
	光学变倍
	23倍/25倍/30倍/36倍

	
	视场角
	水平：65.1°（近焦）~2.34°（远焦）

	一般规范
	电器连接
	综合线缆

	
	尺寸
	长385×宽285×高395mm

	
	重量
	23KG（不含包装）

	
	安装方式
	多种安装方式可选根据应用环境经行选择

	
	选配支架
	ZAZ6XX-B

	备注：随着技术不断发展，参数不断跟新，详细请致电佐安电器咨询；

      本产品最终解释权归佐安电器所有，如有改动恕不通知。



厂用防爆监控





应用场景


设备取得Ⅱ类防爆级别认证及温度（T）级别认证，适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC环境，T1～T6组易爆易燃气体与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区场所以及易爆易燃粉尘与空气混合形成的21区、22区爆炸危险性场所。如：炼化、采油、采气、化工等环境。





产品特点


防爆标识：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db


防护等级：IP66,IP68(2m/2h)


防爆证号：CNEx23.0698X


产品标准：Q/320412ZAF189-2023


不锈钢材质设计，双防爆认证


AC85V~AC265V宽电压设计


下置雨刷，结构更合理。�
视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，具备在氢氟酸环境使用


高精度步进电机配合蜗轮蜗杆传动


高精度步进电机雨刷，支持自定义


智能长焦限速，适应超远距离监控


内置自动恒温功能，适用于何种恶略天气


360°水平连续旋转。�
�






传动、雨刷均采用步进电机驱动蜗轮蜗杆传动机构，具备自动巡航、机械自锁、长焦限速功能，操控更稳定，更具人性化。





EM-661-1715防爆一体化云台摄像仪，集成防爆摄像仪（护罩）、防爆云台、防爆解码器、防爆雨刷于一体，减少现场接线，便于安装调试。





360°全方位无死角监控，水平0～360°连续旋转，俯仰-90°(向下)～90°(上仰)，传动速度达到水平/俯仰0.1～40°/s/0.1～30°/s。





采用先进设计理念，取得防爆等级认证，适用于各类防爆可燃性气体和粉尘。





具备雨刷及纳米玻璃自洁双重防尘功能。





兼容性强，集成多种通讯协议，防爆腔体较大，可安装多种摄像仪机芯。





视窗玻璃采用特殊处理，可适用于氢佛酸环境。





网络高清认证，适用于目前各类网络一体化高清摄像仪。





工作电压：100-240V a.c.50Hz/60Hz or 24V a.c 50Hz/60Hz.or 24V d.c. or PoE++(48V d.c.)


工作电流：≤5A


功    耗：100W（恒温装置启动）


通讯协议：pelco-D pelco-P,根据客户要求；


通讯速率：2400～19200bps可调


输出模式：AV/RJ45


长焦限速：有（比例变倍）


预 置 位：128个，精度≤0.1º（可升级为255个）


电气链接：综合线缆


内置防雷：选配


内置光纤：选配


内置音频：选配


内置报警：选配








防爆标识：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db


防爆合格证号：CNEx23.0698X


CCC证号：2023312309000871


产品标准：Q/320412ZAF189-2023





材     质：标配304不锈钢（316L可选）


防护等级：IP66,IP68(2m/2h)


出线口规格：M25×1.5


出线口数量：1（一体化结构，外部无连接线，进线口不转动）


水平转动：0～360°连续旋转


俯仰转动：-90°(向下)～90°(上仰)


雨    刷：有（步进电机）


转动速度：水平0.1～40°/s，俯仰0.1～30°/s


重量：23Kg





安装方式：壁装、立柱等








结构示意图
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温度范围：-40℃～+60℃


大气压力：80KPa～110KPa


相对湿度：不大于95%（无凝结）








安装支架：ZAZ6XX-B


防爆接线盒：ZA-JXD4


防爆控制箱：ZAJ300


防爆挠性管：ZANXG系列








地址：常州市天宁区郑陆和平工业园        网址：http://www.zaex.com.cn/         邮箱zuoan@zaex.com.cn

销售热(Tel)：0519-88962115/2116           传真(Fax)：0519-88968180             服务热线(Tel)：0519-88962822 
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