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EM-100-P1375 防爆摄像仪

 产品特点

·适合安装各类摄像仪

·100-240V a.c.50Hz/60Hz or 24V a.c 50Hz

/60Hz.or 24V d.c. or 12V d.c. 
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or PoE++(48V d.c.)可选

·不锈钢材质设计

·高精度步进电机雨刷，支持自定义

·视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，

  具备在氢氟酸环境使用

·壁装、立柱、吊装等多种安装方式

（可根据客户要求定制特殊支架）

应用场景

设备取得Ⅱ类防爆级别认证及温度（T）

级别认证，适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC

环境，T1～T6组易爆易燃气体与空气形成

的爆炸性混合物的1区、2区场所以及易爆

易燃粉尘与空气混合形成的21区、22区爆炸

危险性场所除煤矿甲烷气体之外其它爆炸性气体、粉尘环境。如：炼化、采油、采气、化工等环境。

产品描述
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机械指标









外形尺寸图
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电气指标
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认证标识
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环境指标 
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推荐配件 
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	参数分类
	参数
	参数值

	型号
	型号
	EM-100-P1375

	
	名称
	防爆摄像仪

	防爆认证
	防爆标识
	Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db

	
	防爆证号
	CNEx23.0696X

	
	产品标准
	Q/320412ZAF190-2023

	
	CCC证号
	2023312309000870

	机械规范
	材质
	标配304不锈钢(316L可选)

	
	防护等级
	IP66,IP68（2m/2h)

	
	出线孔
	M25×1.5

	
	雨刮器
	有（步进电机传动）

	电器规范
	电源
	100-240V a.c.50Hz/60Hz or 24V a.c 50Hz/60Hz.or 24V d.c. or 12V d.c. or PoE++(48V d.c.)可选

	
	功耗
	15W/25W（恒温装置启动）

	
	防雷（选配）
	TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准

	
	内置光纤传输(选配)
	多模/单模

	环境规范
	工作温度
	-40℃～+60℃

	
	大气压力
	80KPa～110KPa

	
	相对湿度
	湿度小于95％(+25℃)

	　
	485通讯
	支持Pelco-D,Pelco-P等

	
	通讯速率
	2400～19200bps

	摄像机
	传感器类型
	1/2.8英寸COMS\1/3英寸COMS

	
	水平解析度
	130万/200万/300万/500万

	
	白平衡
	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡

	
	增益控制
	自动/手动

	
	3D降噪
	支持

	
	信噪比
	＞52dB

	
	背光补偿
	支持

	
	宽动态
	支持

	
	强光抑制
	支持

	
	透雾
	支持

	
	光学变倍
	18倍/20倍/23倍/30倍/36倍

	
	手动镜头
	支持

	一般规范
	电器连接
	综合线缆

	
	尺寸
	长429×宽170×高178.7

	
	重量
	9.1KG（不含包装）

	
	安装方式
	多种安装方式可选根据应用环境经行选择

	
	选配支架
	ZAZ100-B

	备注：随之技术不断发展，参数不断跟新，详细请致电佐安电器咨询；

	      本产品最终解释权归佐安电器所有，如有改动恕不不通知。




·内置自动恒温功能，适用于何种恶劣天气  


·智能除雾设计











防爆摄像仪





EM-100-P1375 防爆摄像仪，是一款经典的防爆设备，支持安装各种类型摄像仪。


采用先进设计理念，取得防爆等级认证，适用于各类防爆可燃性气体和粉尘环境。


机械雨刷，支持自定义设定。


防爆玻璃具备纳米自洁防尘功能。


视窗玻璃采用特殊处理，可适用于氢氟酸环境。














材     质：304 or 316L


防护等级：IP66，IP68(2.0m/2h)


出线口规格：M25×1.5


出线口数量：1


外形尺寸：429mm×170mm×178.7mm


重    量：9.1Kg


安装方式：壁装、立柱等（可根据客户要求定制特殊支架）
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电压：100-240V a.c.50Hz/60Hz or 24V a.c 50Hz/60Hz.or 24V d.c. or 12V d.c. or PoE++(48V d.c.)可选


功率：≤25W（不含加热风扇）








防爆标识：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db


防爆合格证号：CNEx23.0696X


CCC证号：2023312309000870


产品标准：Q/320412ZAF190-2023





温度范围：-40℃～+60℃


大气压力：80kPa～110kPa


相对湿度：不大于95%（+25℃）





安装支架：ZAZ100B


接线盒：ZA-JXD4


控制箱：ZAJ300
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